 \*P/4299235\*  
REPUBLIKA HRVATSKA

**Ministarstvo mora, prometa**

**i infrastrukture**

**LUČKA KAPETANIJA OSIJEK**

KLASA: 345-20/18-01/166

URBROJ: 530-04-13-18-1

OSIJEK, 03. rujna 2018. godine

**PRIOPĆENJE BRODARSTVU BROJ 75/2018**

Priopćava se zapovjednicima brodova, brodarskim poduzećima i ostalim sudionicima u plovidbi na rijeci Dravi da su djelatnici Agencije za vodne putove dana 03.09.2018. godine izvršili postavljanje oznaka na dionici plovnog puta rijeke Drave od rkm 22+000 do rkm 78+000. Izmjerene dubine na plovnom putu rijeke Drave su slijedeće:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rkm** | **Plovna oznaka** | **Dubina plovnog puta (dm)** | | | |
| **Desna ivica**  **🡸** | **Sredina**  🡺🡸 | **Lijeva ivica**  **🡺** | **Širina (m)** |
| **03. 09. 2018. vodostaj VS Osijek 2 cm, Belišće 200, Donji Miholjac 104, Moslavina 120, Terezino polje -107** | | | | | |
| 23+400 | Plovak zeleni | 35 | 33 | 30 | 60 |
| 23+700 | Plovak zeleni | 34 | 32 | 30 | 60 |
| 24+000 | Plovak crveni | 22 | 28 | 30 | 60 |
| 29+500 | Plovak zeleni | 32 | 28 | 24 | 60 |
| 32+000 | Plovak crveni | 30 | 33 | 35 | 70 |
| 35+300 | Plovak crveni | 22 | 25 | 27 | 60 |
| 37+100 | Plovak crveni | 45 | 40 | 28 | 70 |
| 38+900 | Plovak zeleni | 32 | 28 | 25 | 70 |
| 39+300 | Plovak crveni | 24 | 27 | 26 | 70 |
| 40+100 | Plovak crveni | 24 | 35 | 48 | 60 |
| 40+300 | Plovak crveni | 25 | 38 | 40 | 60 |
| 40+900 | Plovak zeleni | 20 | 20 | 18 | 70 |
| 42+000 | Plovak crveni | 22 | 27 | 25 | 70 |
| 43+200 | Plovak crveni | 47 | 43 | 30 | 70 |
| 43+800 | Plovak zeleni | 30 | 28 | 27 | 70 |
| 45+000 | Plovak crveni | 19 | 27 | 32 | 60 |
| 49+700 | Plovak crveni | 25 | 30 | 33 | 60 |
| 50+500 | Plovak crveni | 19 | 22 | 24 | 50 |
| 51+000 | Plovak crveni | 26 | 26 | 27 | 60 |
| 53+800 | Plovak zeleni | 43 | 35 | 32 | 70 |
| 55+500 | Plovak zeleni | 26 | 39 | 60 | 70 |
| 56+300 | Plovak crveni | 37 | 35 | 33 | 70 |
| 57+500 | Plovak crveni | 24 | 28 | 30 | 70 |
| 59+800 | Plovak zeleni | 28 | 28 | 26 | 70 |
| 64+000 | Plovak crveni | 23 | 26 | 29 | 60 |
| 65+100 | Plovak crveni | 24 | 25 | 27 | 50 |
| 65+500 | Plovak crveni | 24 | 27 | 30 | 70 |
| 66+800 | Plovak crveni | 28 | 29 | 27 | 60 |
| 71+800 | Plovak zeleni | 30 | 33 | 31 | 60 |
| 75+500 | Plovak zeleni | 28 | 30 | 25 | 70 |
| 77+500 | Plovak zeleni | 50 | 42 | 40 | 70 |

U cilju sigurne plovidbe nalaže se zapovjednicima brodova, brodarskim poduzećima i ostalim sudionicima u plovidbi da se pridržavaju navedenih gabarita u određivanju maksimalnog gaza plovila kod krcanja tereta.

L U Č K I K A P E T A N

kap. Tomislav Cicvarić, dipl.inž.

**Dostavlja se:**

1. MMPI
2. Agencija za vodne putove
3. Hrvatske vode
4. Feliks regulacija d.o.o.
5. Luka Tranzit Osijek d.o.o.
6. Vodogradnja Osijek d.d.
7. Hidrogradnja d.o.o.
8. Dunavski Lloyd Sisak d.o.o.
9. Lučka uprava Osijek
10. Riječni zdrug
11. DBD Vukovar
12. VK Iktus
13. MNK Retfala
14. MNK Drava
15. MNK Neptun
16. Euroagent
17. ŠRSOBŽ