 \*P/4427771\*  
REPUBLIKA HRVATSKA

**Ministarstvo mora, prometa**

**i infrastrukture**

**LUČKA KAPETANIJA OSIJEK**

KLASA: 345-20/18-01/229

URBROJ: 530-04-13-18-1

OSIJEK, 03. prosinca 2018. godine

**PRIOPĆENJE BRODARSTVU BROJ 115/2018**

Priopćava se zapovjednicima brodova, brodarskim poduzećima i ostalim sudionicima u plovidbi na rijeci Dravi da su djelatnici Agencije za vodne putove dana 03. prosinca 2018. godine izvršili postavljanje oznaka na dionici plovnog puta rijeke Drave od r.km 0 do r.km 22. Izmjerene dubine na plovnom putu rijeke Drave su slijedeće:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rkm** | **Plovna oznaka** | **Dubina plovnog puta (dm)** | | | |
| **Desna ivica**  **🡸** | **Sredina**  🡺🡸 | **Lijeva ivica**  **🡺** | **Širina (m)** |
| **03.12. 2018. Vodostaj Osijek -82 cm, Aljmaš 38 cm** | | | | | |
| 0-250 | plutača crvena (Dunav) | 17 | 16 | 14 | 30 |
| 0-200 | bifurkacija | 17 | 16 | 14 | 30 |
| 0-000 | plovak zeleni | 25 | 22 | 19 | 50 |
| 0+500 | plutača crvena | 26 | 33 | 35 | 80 |
| 1+000 | plutača zel.svjet. | 30 | 25 | 30 | 80 |
| 2+100 | plovak zeleni | 36 | 40 | 28 | 80 |
| 2+100 | plutača crvena | 36 | 40 | 28 | 80 |
| 2+900 | plutača zelena | 35 | 25 | 18 | 70 |
| 4+000 | plutača crvena | 25 | 29 | 33 | 80 |
| 5+000 |  | 22 | 21 | 22 | 80 |
| 5+900 | plutača zel.svjet. | 21 | 19 | 18 | 80 |
| 7+700 | plutača zelena | 27 | 22 | 18 | 70 |
| 8+800 | plutača crvena | 20 | 33 | 33 | 70 |
| 9+500 | plutača crvena | 24 | 29 | 35 | 70 |
| 9+800 | plovak crveni | 19 | 19 | 18 | 80 |
| 10+150 | plutača zel.svjet. | 21 | 21 | 20 | 80 |
| 10+900 | plutača zelena | 32 | 24 | 22 | 80 |
| 11+200 | plutača crv.svjet. | 20 | 19 | 20 | 80 |
| 11+700 | plutača zelena | 30 | 25 | 24 | 80 |
| 12+000 | plutača crvena | 38 | 20 | 19 | 80 |
| 12+200 | plutača bifur.svjet. | 35 | 25 | 18 | 80 |
| 14+400 | plutača crv. svjet. | 27 | 26 | 32 | 80 |
| 15+000 |  | 24 | 22 | 25 | 80 |
| 16+500 | plutača zel.svjet. | 19 | 22 | 19 | 70 |
| 16+700 | plutača zelena | 27 | 25 | 21 | 70 |
| 17+700 | plutača zel.svjet. | 25 | 37 | 30 | 70 |
| 18+400 | plutača zelena | 30 | 29 | 20 | 70 |
| 18+400 | plutača crv.svjet. | 30 | 29 | 20 | 70 |
| 19+500 | plutača crvena | 21 | 28 | 30 | 70 |
| 19+800 | plutača crvena | 25 | 25 | 22 | 70 |

U cilju sigurne plovidbe nalaže se zapovjednicima brodova, brodarskim poduzećima i ostalim sudionicima u plovidbi da se pridržavaju navedenih gabarita u određivanju maksimalnog gaza plovila kod krcanja tereta.

L U Č K I K A P E T A N

kap. Tomislav Cicvarić, dipl.inž.

**Dostavlja se:**

1. MMPI
2. Agencija za vodne putove
3. Hrvatske vode
4. Feliks regulacija d.o.o.
5. Luka Tranzit Osijek d.o.o.
6. Vodogradnja Osijek d.d.
7. Hidrogradnja d.o.o.
8. Dunavski Lloyd Sisak d.o.o.
9. Lučka uprava Osijek
10. Riječni zdrug
11. DBD Vukovar
12. VK Iktus
13. MNK Retfala
14. MNK Drava
15. MNK Neptun

16. ŠRSOBŽ