 \*P/4388782\*  
REPUBLIKA HRVATSKA

**Ministarstvo mora, prometa**

**i infrastrukture**

Lučka kapetanija Sisak

KLASA: 345-20/18-01/209

URBROJ: 530-04-12-1-18-2

Sisak, 06. studenog 2018. godine

**PRIOPĆENJE BRODARSTVU**

**Broj 69/2018**

Priopćava se zapovjednicima brodova i sastava, zapovjednicima plovila, brodarskim poduzetnicima i tijelima sigurnosti unutarnje plovidbe, da je ekipa za obilježavanje unutarnjih plovnih putova Agencije za vodne putove iz Siska u vremenu od **05.11.2018. god. na rijeci Savi**, obavila pregled i obilježavanje plovnog puta rijeke Save od Jasenovca rkm 515 do Siska rkm 593 km, kako slijedi u tabelarnom prikazu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dionica**  **/mjesto** | **r.km** | **Postavljen znak** | | | **Dubina plov. puta**  **(dm )** | | | **Širina plovnog puta (m)** | **Datum,**  **vod. Stanica, vodostaj** |
| **Tip** | **udaljen od obale (m)** | |
| **D** | **L** | **D** | **S** | **L** |
|  |  | **SAVA** |  |  |  |  |  |  |  |
| Jasenovac | 515,900 | Zeleni plovak | - | 75 |  |  |  |  | 05.11.2018.  07,00  Crnac 337 Gušće 463  Jasenovac372  Karlovac 200 |
| Krapje | 532,100 | Zeleni plovak |  | 50 | postavili |  |  |  |
| Puska | 541,500 | Zelena plutača |  | 50 | postavili |  |  |  |
| Puska | 542,100 | Crvena plutača | 35 |  | postavili |  |  |  |
| Lonja | 553,000 | Crveni plovak | 35 |  |  |  |  |  |
| Lonja | 554,200 | Zeleni plovak |  | 20 |  |  |  |  |
| Strmen | 554,800 | Crveni plovak |  |  | postavili |  |  |  |
| Bistrać | 562,900 | Zelena plutača |  | 30 |  |  |  |  |
| Bistrać | 563,700 | Crveni plovak | 50 |  | postavili |  |  |  |
| Blinjski Kut | 583,300 | Crvena plutača | 30 |  | postavili |  |  |  | 05.11.2018.  19,00  Crnac 318 Gušće 449  Jasenovac378 Karlovac 161 |
| Blinjski Kut | 583,500 | Zelena plutača |  | 30 | postavili |  |  |  |

**NAPOMENA:** Plovidbene oznake nisu u potpunosti postavljene zbog brzine toka rijeke i plovnih naplavina. .Nakon smirivanja uvjeta u pl. putu iste će biti u potpunosti postavljene.

Upozoravaju se zapovjednici plovila i sastava na obavezu, da oblik i gaz sastava prilagode navedenim gabaritima plovnog puta, vodeći računa o tzv “rezervnoj dubini i širini te uvjetima sigurnosti plovidbe, te da o uočenim promjenama i događanjima u plovnome putu obavijeste nadležnu Lučku kapetaniju ili mobitel dežurnog djelatnika kapetanije.

**L U Č K I K A P E T A N**

kap. Željko Kozić

Dostaviti : - MMPI – Uprava sigurnost plovidbe

* HRB «DUNAVSKI LLOYD-Sisak»
* Šljunčara Tanac
* Tankerska plovidba Sl. Brod (Feliks regulacija d.o.o.)
* Općina Sunja
* Općina Martinska Ves
* Državna uprava za zaštitu i spašavanje
* MUP, PP Novska
* Agencija za vodne putove
* LK Sl. Brod, Savska komisija -Lučka uprava, - Brodocentar, -Pismohrana